**重德智能XBot-U产品验收单**

产品ID号：ZDZNXBOTUBJ024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **验收演示项目** | **标准效果** | **验收结果** |
| 1 | APP电量显示 | 0~25% | 25~50% | 50~75% | 75~100% |  |
| 对应机器人云台亮灯数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 运动控制 | 依次控制APP的8方向健，机器人正确执行命令 |  |
| 3 | 急停 | 将急停开关打开，重复编号2项目，机器人停止运动 |  |
| 4 | 水平云台舵机 | 拉动滑杆，舵机随滑杆设定角度运动到正确位置 |  |
| 5 | 竖直云台舵机 | 拉动滑杆，舵机随滑杆设定角度运动到正确位置 |  |
| 6 | 云台重置 | 点击重置按钮，水平和竖直舵机复位到初始位置 |  |
| 7 | 人脸识别摄像头实时图像数据 | 能显示图像，画质清晰 |  |
| 8 | 深度摄像头RGB-D彩色实时图像数据 | 能显示图像，画质清晰 |  |
| 9 | 人脸注册、识别和管理 | 注册，查看、识别、删除功能 |  |
| 注：以上功能请使用随机配送的机器人控制平板（已经预装UXBot助手APP）测试，或者用安卓手机下载安装UXBot助手APP |

接收单位：

接 收 人：

验收日期：

**重德智能XBot产品出货清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **出货项目** | **数量** |
| XBot-U机器人主机 | 1台 |
| 机器人控制平板（已预装UXBot助手APP） | 1台 |
| Realsense RGBD摄像头（附固定螺钉） | 1台 |
| XBot-U机器人标准充电器 | 1台 |